***RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUTIVO***

***PARA TERMO DE ACEITE DO PROJETO DE DRENAGEM, CONTENÇÃO DE CHEIAS E/OU RACIONALIZAÇÃO – PDCC***

Diante das restrições recomendadas durante a Pandemia do Covid-19, as vistorias de Termo de Aceite estarão suspensas, porém em sua substituição serão aceitos relatórios fotográficos executivos de engenharia, assinados pelo **RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO,** para análise dos processos. Para tanto, o relatório deve conter:

1. Foto geral da fachada do empreendimento.
2. Fotos gerais da localização do Reservatório de Contenção de Cheias e fotos com medida legível com trena do distanciamento para o alinhamento predial, comprovando que o mesmo não está localizado sobre o recuo obrigatório.
3. Fotos gerais de todas as áreas permeáveis e impermeáveis concluídas.
4. Fotos gerais de todas as captações, indicando com nomenclatura a qual se refere em relação à implantação do empreendimento.
5. Fotos gerais do terraço demonstrando os ralos. (Se for o caso)
6. Fotos legíveis com **trena** das dimensões internas do Reservatório de Contenção de Cheias:
	1. Comprimento, Largura e Altura do Septo (medir no alinhamento do orifício regulador);
	2. Diâmetro do Orifício Regulador de vazão;
	3. Diâmetro do Tubo (Caso o reservatório seja tubular);
7. Fotos gerais do interior do Reservatório de Contenção de Cheias, demonstrando que o mesmo está limpo e sem excesso de material depositado.
8. Fotos legíveis com **trena** do diâmetro das tubulações de entrada e saída.
9. Fotos das tampas dos Poços de Visitas (PV) do Reservatório de Contenção de Cheias.
10. Fotos da ligação da saída do reservatório de contenção de cheias na Rede Municipal (PV, Boca de Lobo, Sarjeta, etc). Fotos deverão mostrar sua posição em relação à fachada do empreendimento e internamente ao mesmo.
11. Fotos do Reservatório de Racionalização, caso seja de Polietileno.
	1. Inscrição de seu volume;
12. Fotos legíveis com **trena** do diâmetro da tubulação de entrada (trecho da calha até o filtro e do filtro até o reservatório), extravasor e de saída para ponto de consumo;
13. Fotos legíveis com **trena** das dimensões internas do Reservatório de Racionalização (Caso seja em Concreto Armado):
	1. Comprimento, Largura e Altura do Extravasor;
14. Fotos legíveis com **trena** do diâmetro das tubulações de entrada e extravasor do Reservatório de Racionalização (Caso seja em Concreto Armado).
15. Fotos do filtro separador de folhas; (Se for o caso).
16. Fotos do ponto de consumo com a torneira e a placa de advertência de “água não potável” instaladas. As placas devem ser em material acrílico.

**OBSERVAÇÕES:**

* O relatório deverá ser anexado ao processo de solicitação do Termo de Aceite juntamente com a documentação prevista na **Instrução Normativa n.º 02**, disponível no Portal da PMSJP.
* Todas as fotos devem conter descrição (legenda) do que está sendo mostrado.
* Havendo dúvidas, o setor de Drenagem da SMVOP solicitará o envio de fotos complementares.